**附件：更正内容**

**（一）原招标文件“第二章** **投标人须知前附表”第23项付款方式：**

包一：合同签订后采购人根据采购合同支付至合同总额的20%做为预付款，货物全部交付安装调试完毕并验收合格后,向中标单位支付至合同总额90%的货款，剩余款项在3 年内无息付清。

包二：合同签订后采购人根据采购合同支付至合同总额的20%做为预付款，货物全部交付安装调试完毕并验收合格后,向中标单位支付至合同总额90%的货款，剩余款项在5年内无息付清。

包三：合同签订后采购人根据采购合同支付至合同总额的20%做为预付款，货物全部交付安装调试完毕并验收合格后,向中标单位支付至合同总额90%的货款，剩余款项在3年内无息付清。

包四：合同签订后采购人根据采购合同支付至合同总额的20%做为预付款，货物全部交付安装调试完毕并验收合格后,向中标单位支付至合同总额90%的货款，剩余款项在3年内无息付清。

包五：合同签订后采购人根据采购合同支付至合同总额的20%做为预付款，货物全部交付安装调试完毕并验收合格后,向中标单位支付至合同总额90%的货款，剩余款项在3年内无息付清。

包六：合同签订后采购人根据采购合同支付至合同总额的20%做为预付款，货物全部交付安装调试完毕并验收合格后,向中标单位支付至合同总额90%的货款，剩余款项在5年内无息付清。

包七：合同签订后采购人根据采购合同支付至合同总额的20%做为预付款，货物全部交付安装调试完毕并验收合格后,向中标单位支付至合同总额90%的货款，剩余款项在4年内无息付清。

**现更正为：**

付款方式：包一、包三、包四、包五：供货方在签订合同之日起2日内提供合同金额20%的银行保函一份（银行保函有效期为3年，由采购人保管）后，采购人100%一次性无息支付合同价款;供货方安装、调试并经双方联合验收合格之日起满3年后，该保函自行失效。

包二、包六：供货方在签订合同之日起2日内提供合同金额20%的银行保函一份（银行保函有效期为5年，由采购人保管）后，采购人100%一次性无息支付合同价款;供货方安装、调试并经双方联合验收合格之日起满5年后，该保函自行失效。

包七：供货方在签订合同之日起2日内提供合同金额20%的银行保函一份（银行保函有效期为4年，由采购人保管）后，采购人100%一次性无息支付合同价款;供货方安装、调试并经双方联合验收合格之日起满4年后，该保函自行失效。

**（二）原招标文件****“第三章 项目说明、采购内容”中包二母亲胎儿监护仪技术参数：**

**一、技术要求**

#3、标配无线胎心率探头、无线宫缩压力探头，胎监主机与无线探头支架一体化设计，无需通过外接设备传输数据；

#8、无线探头需满足IP68防尘防水等级要求（提供检验报告）；

14、可选配有线探头，升级为单机双床位监护配置，即一台机器通过有线探头和无线探头实时同屏监护两名孕妇，可有效节约成本和提高工作效率。

**三、标准配置（30台有线母亲胎儿监护仪标准配置）**

2、无线胎心探头 30个

3、无线宫压探头 30个

4、无线胎动按钮 30个

**现更正为：**

**一、技术要求**

#3、标配无线胎心率探头或有线胎心率探头、无线宫缩压力探头或有线宫缩压力探头，胎监主机与无线探头支架一体化设计，无需通过外接设备传输数据。

#8、无线或有线探头需满足IP68防尘防水等级要求（提供检验报告），有利于延长使用寿命。

14、可选配有线探头或无线探头，升级为单机双床位监护配置，即一台机器通过有线探头和无线探头实时同屏监护两名孕妇，可有效节约成本和提高工作效率。

**三、标准配置（30台有线母亲胎儿监护仪标准配置）**

2、有线胎心探头 30个

3、有线宫压探头 30个

4、有线胎动按钮 30个